Wersja: 702 mini
Data utworzenia: 11.09.2002  11:48
Projektant: CadSiS
Projekt: Belka sztywno-przegubowa
Pos: Belki
Komentarz: 102
Belka jednoprzęsłowa zamocowana na jednym końcu i podparta przegubowo na drugim.
Reguły: L>0, L<100 m 

Skala schematu: 100.0
Skala rysunku:  1.000

WĘZŁY:     nw=2
nr:     X:        Y:         
  1     0.000     0.000      
  2     5.000     2.000      

PRĘTY:     np=1
nr:    A:    B: Rodz.:    Przekrój:    Wo/L:       Fo/L:   Redukcja EJ
  1     1     2     1      1  1      0.000000    0.000000      1.000

PODPORY:           Osiadania - NIEuwzględnione
Rodz.: Węzeł:      Kąt:    Dx(Do):     Dy:        DFi:       Wx(Wo):     Wy:        FI:
E           1       0    0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00     0.0000     0.0000     0.0000
B           2       0    0.000E+00                           0.0000

OBCIĄŻENIA:         Ciężar wł. - Uwzględniony    Aktywne: 
Rodz.: Pręt:     Kąt:        ao:          bo:          P1:          P2:       Grupa:

TABELA RELACJI GRUP OBCIĄŻEŃ. Mnożnik ciężaru własnego:  1.10
   
KRYTERIA KOMBINATORYKI:
*


*


*


*


*


*


*


*


*


WYMIARY:
X 1 2 1 -2 1 L   0.1,100
Y 1 2 2  2 1 H  -100,100

FORMULY:
1 0,0
2 L,H
