W folderze [LM] znajduje się program HASP License Manager. 
Należy zainstalować go na komputerze, do którego podłączony
zostanie klucz sieciowy. License Manager musi być aktywny 
podczas korzystania z zabezpieczonych programów. 

1. Włożyć klucz NetHasp do portu LPT (USB).
2. Zainstalować License Manager'a z folderu [LM\Install].
3. Zainstalować sterowniki kluczy Hasp. Jeżeli na komputerze, do którego
   został podłączony klucz nie będą instalowane programy Cadsis, można 
   użyć programu "hinstall.exe -i" znajdującego się folderze [Haspdd].
   W przeciwnym przypadku należy zainstalować programy.
4. Zainstalować programy na pozostałych komputerach.
5. Uruchomić License Manager'a. W oknie License Manager'a wyświetlane są
   załadowane przez niego protokoły sieciowe (wystarczy TPC/IP).

CadSIS