Wersja: 702 mini
Data utworzenia:  7.09.2002  11:44
Projektant: CadSiS
Projekt: Szablon ramy prostokątnej
Pos: Szablony
Komentarz: 57
Szablon prostokątnej ramy jednonawowej.
Reguły: L>0, H>0 

Skala schematu: 100.0
Skala rysunku:  1.000

WĘZŁY:     nw=4
nr:     X:        Y:         
  1     0.000     0.000      
  2     0.000     5.000      
  3    10.000     5.000      
  4    10.000     0.000      

PRĘTY:     np=3
nr:    A:    B: Rodz.:    Przekrój:    Wo/L:       Fo/L:   Redukcja EJ
  1     2     1     0      2  2      0.000000    0.000000      1.000
  2     3     4     0      2  2      0.000000    0.000000      1.000
  3     2     3     0      1  1      0.000000    0.000000      1.000

PODPORY:           Osiadania - NIEuwzględnione
Rodz.: Węzeł:      Kąt:    Dx(Do):     Dy:        DFi:       Wx(Wo):     Wy:        FI:
F           1       0    0.000E+00  0.000E+00                0.0000     0.0000
F           4       0    0.000E+00  0.000E+00                0.0000     0.0000

OBCIĄŻENIA:         Ciężar wł. - Uwzględniony    Aktywne: 
Rodz.: Pręt:     Kąt:        ao:          bo:          P1:          P2:       Grupa:

TABELA RELACJI GRUP OBCIĄŻEŃ. Mnożnik ciężaru własnego:  1.10
   
KRYTERIA KOMBINATORYKI:
*


*


*


*


*


*


*


*


*


WYMIARY:
X 1 4 1 -2 1 L   1,100
Y 4 3 4  1 1 H   1,100

FORMULY:
1 0,0
2 0,H
3 L,H
4 L,0
